
电脑PC上的准备，解压烧写目录，打开文件集中以下程序




点击settings 把BASE directory改为 vxworks文件所在的目录




点OK后，请把电脑与QBOX系统连接在同一网络中。以下以192.168.67.X为例。


把电脑本机IP改为 192.168.67.111后，在server interface 选择192.168.67.111 。这样升级服务端已经准备好



检测CPU及 把最小系统烧写到 10000000这个地址上。



在烧完bootrom后，上电出现上面英文时按任意键



按C 后，按上面的内容配置

把192.168.67.103 改为其它IP 同时把下载程序的电脑改为 192.168.67.111


把0x10改为0x08

等到再次出现

[Vxworks Boot]:

按L(小写的)

然后就是等~~~~~~~~~~~~~~~~




等到下面Copy image to flash 到50 恭喜你，完成了！

按下c 如下：

[Vxworks Boot]:c

把flags改为0x10



完成了就重上电吧。

上电后把每个板PING一次，如果发现PING不通就是MAC地址重复了

启动正常蓝屏时：

getMacaddr 这个函数能帮你查看MAC

setMacToEeprom 0x001d29ed,0x9f0a

当你执行完，看到value = 0 = 0x0 时就证明你改好了。重上电就OK了